WinTopoFree は、形状によって中心線、輪郭線に対応しています。
切り取り画像のトレース(DXF ファイル作成 F10）が手動になります。
F10 ボタンでベクトル化、メニュー File - Save Vector AS... でファイル名
bmp2dxf.dxf を確認して保存。

その後、このツールの [2.CAD に挿入] ボタンで、CAD に挿入する必要があります。
WinTopo が不要であれば、終了させてください。毎回新規に起動されます。
※ WinTopoPro であれば、Potrace 同様に一連の処理を自動で行えますが、
　対応していません。

■ WinTopo の登録

　WinTopo
　[CAD -> WinTopo] タブをアクティブにして、exe ファイルをドラッグ＆ドロップしてください。

■ その他

　使用しているファイル名は bmp2dxf.bmp、bmp2dxf.dxf、bmp2dxf.svg 固定です。
　フォルダは、本ツール BMP2DXF.exe の収納フォル固定です。 
　切り取り範囲、基点、尺度、画像は、WinTopo 用、Potrace 用、VTracer 用で共用しています。
　ファイル作成待ち時間の単位はミリ秒です。
　DXF ファイル読み込みのタイミングが合わない時は大きくしてみてください。

　モノクロ化のチェックボックス
　切り取った画像をモノクロ画像に変換します。

　切り取り画像の上でマウスを動かすと、マウス直下の GRAY, R, G, B の数値が表示されます。
　GRAY を参考にして閾値を変更してください。
　GRAY 値が閾値より大きいと白(255)、小さいと黒(0)になります。

