■ WinTopo のダウンロード先
　https://www.wintopo.com/index.htm

　WinTopoFree は、形状によって中心線、輪郭線に対応しています。
　切り取り画像のトレース(DXF ファイル作成 F10）が手動になります。
　F10 ボタンでベクトル化、メニュー File - Save Vector AS... でファイル名
　bmp2dxf.dxf（または、画像ファイル名＋.dxf）を確認して保存という手順になります。

　その後、このツールの [4.CAD に挿入] ボタンで、CAD に挿入する必要があります。
　WinTopo が不要であれば、終了させてください。毎回新規に起動されます。
　※ WinTopoPro であれば、Potrace 同様に一連の処理を自動で行えますが、対応していません。

■ WinTopo の登録

　WinTopo
　[CAD -> WinTopo] タブをアクティブにして、topofree.exe ファイルをドラッグ＆ドロップしてください。
　こちらの環境では、C:\Program Files (x86)\SoftSoft\WinTopo フォルダにありました。

■ その他 

　使用しているファイル名は bmp2dxf.bmp、bmp2dxf.dxf、bmp2dxf.svg 固定です。
　フォルダは、本ツール BMP2DXF.exe の収納フォル固定です。 
　切り取り範囲、基点、尺度、画像は、WinTopo 用、Potrace 用、VTracer 用で共用しています。
　ファイル作成待ち時間の単位はミリ秒です。
　DXF ファイル読み込みのタイミングが合わない時は大きくしてみてください。

■ モノクロ化のチェックボックス
　切り取った画像をモノクロ画像に変換します。

■ 画面上の色（輝度）の取得
　[色取得 ON] をクリック。
　切り取り画像の上でマウスを動かすと、マウス直下の GRAY, R, G, B の数値が表示されます。
　GRAY を参考にして閾値を変更してください。
　GRAY 値が閾値より大きいと白(255)、小さいと黒(0)になります。
　[色取得 OFF] をクリックして終了。

■ 補足

　[ベクトル化] ボタンは、WinPotpFree で [F10] キーを押すのと同じです。
　[DXF 保存] ボタンは、WinPotpFree でメニュー - Save - Vector As... を選択するのと同じです。
　出力ファイル名を bmp2dxf.exe の収納フォルダ名＋ bmp2dxf.dxf で保存すると、
　[4. CAD 挿入] ボタンで CAD 上に挿入されます。

　WinTopoFree を起動すると、前回の終了時の設定に関係なくThinning(CenterLine)-Stentiford になるようです。
　Polyline Smoothing の設定は、前回の終了時の設定が残っています。

■ WinTopoFree での CAD 上の画像ファイルのラスベク変換について

　[1. CAD 画像指示] ボタンをクリックし、CAD 上のラスターイメージを選択（指示）します。
　対象は画像ファイルです。
　※クリップボードからペーストした画像「OLE フレーム」は対象外です。
　選択した図形がラスターイメージの時は、WinTopo が起動されます。

　必要であれば、メニュー - Vector - Set One-Touch Options... で、設定を確認、変更しておきます。
　メニュー - One-Touch Vectorisation を選択するか、
　[2. ベクトル化]ボタンをクリックすると、ベクトル化が始まります。

　メニュー - File - Save Vector As... を選択するか、
　[3. DXF 保存]ボタンをクリックすると、DXF ファイルに保存されます。
　DXF ファイル名は画像ファイル名と同じ名前で拡張子だけが変わります。

　[4. CAD へ挿入] ボタンをクリックすると、CAD 上の同じ位置に、画像の X 尺度で挿入されます。
　※ 画像の Y 尺度は無視されます。
　　必要であれば、挿入された図形をブロックにして、Y尺度を調整後、分解、パージしてください。

　回転された画像であっても、WinTopo の回転角度は 0 度で変換しています。
　これは、WinTopo の回転角度の設定単位が 0.1 度で、元の画像の回転角度が精度良く設定できないためです。
　微妙に傾いた水平、垂直線の補正はされません。

