Potrace は、中心線ではなく、輪郭をトレースします。
起動オプションについては、Potrace 同梱の README を参照してください。
DXF ファイルに出力する起動オプション Param = -b dxf  は必須です。
この後にスペース区切りで追加してください。

アルゴリズムオプションの Google 日本語訳は、本ドキュメントの最後にあります。
Potrace 同梱の README 他のドキュメントの日本語訳を ZIP ファイルに同梱しています。
　
DXF ファイルは 画層=0、線色=BYLAYER で作成されます。

■ Potrace のダウンロード

　https://github.com/Luke-McDevitt/PIC2CAD/releases より、
　Potrace-1.11-64-bit-setup.msi をダウンロード、インストールします。
　または、
　https://github.com/Luke-McDevitt/PIC2CAD より、
　Potrace-1.11-64-bit-setup.msi をクリック。
　右端の [Raw]、または Download row file [↓] をクリック。

　いずれも、「一般的にダウンロードされていません。・・・」が表示されたときは、
　ゴミ箱横の [・・・] をクリック。「保存」をクリックすると、ダウンロードされます。
　自己責任でお願いします。

■ Potrace.exe の登録

　こちらの環境では、C:\Program Files\Potrace\potrace.exe です。
　それ以外の場合は、
　 Potrace.exe をフォームにドラッグ＆ドロップすると、登録されます。

■ Potrace.exe 単体でも BMP ファイルの輪郭トレース

　対象の BMP ファイルをフォームにドラッグ＆ドロップしてください。
　即座に DXF ファイルに変換され、BMP ファイルと同じフォルダに上書き保存されます。
　[フォルダ] ボタンで、 DXF ファイルを確認してください。
　CAD によって読み込みエラーになるときは、先頭の２行を削除してみてください。
　｜999
　｜DXF data, created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

■ CAD から画像を切り取り、CAD へ分解挿入

　Potrace.exe を登録しておいてください。
　[CAD 変更] ボタンで、ターゲット CAD を変更しておいてください。
　BricsCAD、IJCAD、ZWCAD での動作を確認しています。
　AutoCAD での確認はしていません。

　「切り取り」 ボタンをクリックして、CAD 上で切り取り範囲の左上、右下の
　順で 2 点を指示すると、切り取り画像が作成され、同じファイル名の DXF 
　ファイルが作成されます。
　DXF ファイルは 画層=0、線色=BYLAYER で作成されます。

　ファイル名は、 bmp2dxf.bmp, bmp2dxf.dxf  固定です。
　再利用のために CAD で開く場合は、名前を変更してから開いてください。
　または、開いてから名前を変えて保存してください。
　bmp2dxf.dxf は Potrace が作成した DXF ファイルで、このファイルを CAD に挿入しています。
　タイミングが合わずに -INSERT コマンドが実行されないときは、
　ファイル待ち時間 = 1000 ミリ秒 の値を大きくしてみてください。

　作成されたファイルを確認するには、「フォルダ」ボタンをクリックします。
　DXF ファイルを探して、ドラッグ＆ドロップで CAD へ挿入、または開きます。
　CAD、ドロップ位置、右ドロップ、左ドロップによって変わります。

　挿入位置、挿入尺度を合わせるばあいは、
　「挿入基点= 557.5,597.5  挿入尺度= 0.160021945866862」 の値を
　コピペして使用してください。

■ アルゴリズムオプション
　
　下記を参考に、Param= に追加してください。
　例えば、カーブ最適化をオフにするときは、 -n または --longcurve を追加
　-- のほうがあとから見て分かりやすいと思います。
　-z, --turnpolicy <policy> - 経路分解における曖昧さの解消方法
　-t, --turdsize <n> - このサイズまでの斑点を抑制 する（デフォルトは2）
　-a, --alphamax <n> - コーナーしきい値パラメータ（デフォルト1）
　-n, --longcurve - カーブ最適化をオフにする
　-O, --opttolerance <n> - 曲線最適化の許容誤差（デフォルト 0.2）
　-u, --unit <n> - 出力を1/単位ピクセルに量子化（デフォルトは10）
　-d, --debug <n> - タイプ n (n=1,2,3) のデバッグ出力を生成する
