IMGCUT 2026.01.10 for ZWCAD

■ 概要

　ZWCAD のベクトル化ようの画像を作成するツールです。
　1. CAD 画面上で左上、右下の２点で指示した矩形範囲をキャプチャし、2048x2048 以内の画像ファイルを作成。
　2. CAD 上で選択したラスターイメージを 2048x2048 以内の画像ファイルを作成。
　3. 作成した画像を CAD 上にアタッチ。
　　 元の画像がラスターイメージの時は、回転角度だけが反映されます。
　　 尺度は再度調整してください。

■ 使い方

　[切り取り]
　　CAD 画面上で切り取る矩形版を、左上、右下の順で２点指示してください。
　　IMGCUT.exe の収納フォルダに、日付+時刻.bmp の画像ファイルが作成されます。
　　このファイルは一時ファイルで、[BMP 削除] ボタンで削除されます。
　　図面上に残す場合は、他のフォルダにコピーして使用してください。

　[画像選択]
　　CAD 上のラスターイメージを選択します。OLE フレームは対象外です。
　　元の画像ファイル名+ _2048.png の画像ファイルが作成されます。

　[アタッチ]
　　CAD 上に作成した画像ファイルをアタッチします。
　　「画像選択」の時は、一度アタッチされると、削除してもアタッチを解除するまで、
　　参照禁止で残っています。
　　この状態では、同じファイル名でアタッチは出来ずに、エラーになります。
　　再度アタッチするときは、IMAGE コマンドでアタッチ解除を行ってください。

　　コマンドラインで IMAGE コマンドを実行、または [IMAGE] ボタンでも実行されます。
　　表示される一覧から、参照禁止を探します。
　　ファイル名をマウス右クリックして、ポップアップメニューから「アタッチ解除」をクリックすると、
　　アタッチが解除されます。
　　コマンドラインの -IMAGE D からは、アタッチ解除できないようです。(ZWCAD 2026)

　[BMP 削除]
　　切り取りで作成した画像ファイル *.BMP を削除します。

■ 著作権、制限事項等

　本ツールの著作権は、作者 f.izawa が所有し、これを主張します。
　本ツールを使用したことによる、事故、損害等の一切について、作者はその責を負いません。
　使用される方の責任において、使用してください。
　　
■ 履歴

　2026/01/10    CAD 上のラスターイメージのサイズ変更を追加
　2025/08/23,24 初版作成

■ 作者連絡先

　e-mail : f.izawa@dream.com
　URL : http://www.izawa-web.com/

