NETSU.txt Ver1.13 2026/02/16
copyright(c) 2025, 2026 f.izawa

■ 概要

　制御盤内機器の発熱量を集計、換気風量を計算するツールです。

■ 大まかな手順

　1. 換気ファンを除く盤内発熱機器を集計
　2. 換気ファンを選定
　3. 盤内温度を確認
　4. 日東工業の熱 PRO 等の選定ツールで確認
　5. 印刷、または CAD に挿入

　※盤内発熱機器の集計に、選定した換気ファンの消費電力を追加するかどうかは不明です。

　CAD、Excel から部品リストの機器名、型番、数量をコピーできる場合は、
　1. 下側の集計行に、機器名、型番、数量を [CTRL]+[V] キーでペースト
　2. 機器名、型番、数量をコピーしないのチェックボックスをオン
　3. 集計行ごとに対応する上側の元データ行を選択してダブルクリック
　4. 容量と係数% を編集
　・・・で素早く作成できます。

■ 使い方

　上側の参照リストに機器ごとの発熱量の目安が一覧表示されます。
　左上の検索ボックスに機器名の一部を入力することで、表示データの絞り込みが行えます。

　検索文字はスペース区切りの複数文字の OR 検索です。
　AND 検索の場合は、右側のチェックボックスをオンにします。

　たとえば、"plc kv" と入力すると、"PLC" or "KV"、または、"PLC" and "KV" を含む行が
　一覧で表示されます。

　対象の行をダブルクリックするか、マウス右クリックのポップアップメニューから、
　「現在行を集計行に挿入」をクリックすると、下側の集計行に挿入されます。

　容量の入力が必要な時は、単位に応じた数値を入力。係数、個数を変更します。
　入力セルは、背景が水色になっています。

　背景色が灰色のセルは、固定値のため変更不可です。
　「盤内収納機器」、「発熱量等」欄は変更可能です。

　発熱量が 0 の時、背景色が赤色に変わります。
　容量等が未入力か全角数字で入力されいる可能性があります。

　行の挿入、削除はマウス右クリックのポップアップメニューから行えます。
　「機器名、型番、数量をコピーしない」のチェックがオンのときは、
　すでに入力済みの盤内収納機器、発熱量・型番等、数量を上書きしません。
　予め部品リストのデータをコピーペーストしているときに使います。

　「クリップボードにコピー」で、最小限の TAB 区切りデータがクリップボードにコピー
　されます。エディター、エクセル等にペースト可能です。

　[Shift]+[矢印]キーで複数のセルを選択し、[CRTL]+[C]、[CRTL]+[V] でコピー、ペースト。
　[CTRL]+[Z] で UNDO も可能です。
　[CTRL] + [A], [C], [V], [X], [Z] が使えます。

　CAD、Excel 上の部品リストのデータをコピペしやすくなりました。
　また、集計一覧の再利用もしやすくなりました。

■ 入力時の注意点

　・漏電遮断器を選択したときは、同じ数の配線用遮断器の選択が必要な場合があります。
　　漏電遮断器の発熱量は、主に漏電検出用の電子回路の発熱量を計算しています。
　　漏電電子回路部は、極数に無関係です。

　・熱動型継電器（サーマル）は、１極当たりの場合があります。3 相の場合は 2 極になります。

　・配線用遮断器は定格電流 100% の時の発熱量で、極数に比例します。
　　2P のときは 3P 基準の値の 2/3 倍（約 67%)。
　　50A を 30A で使用のときは、60% を 係数% に入力します。
　　発熱量は電流の二乗に比例するので、36% で良いのかも知れません。

　・例えば、漏電遮断器の容量等が 10+5 の時、係数％が 100 の発熱量は 15
　　係数％が 50 の発熱量は 10 x 0.5 + 5 = 10 になります。
　　"10+5" の＋より前の数字は 係数％ 倍され、＋より後ろの数値は固定値として加算されます。

　・電磁接触器は、主回路とコイルを別々に計算したほうが正確になります。
　　主回路の発熱量は電流値によって変わりますが、コイルの発熱量は固定値です。

■ 編集モード

  元データを編集するときに使います。
　「編集モード」ボタンをクリックすると、すべてのデータが編集可能になり、データの削除、
　追加、保存が行えます。
　「編集モード解除」をクリックすると、元データの参照モードに戻ります。
　戻らないときは、他のセルをクリックすると戻ります。

　容量が固定のデータは、「発熱量W = 容量 x 発熱% x 係数% x 個数 / 10」の結果に
　合うように変更してください。
　固定データの場合、単位は空白。容量入力が必要な時のみ単位を記入しています。
　元データの容量に数値がある場合、背景色がグレイになりますが編集は可能になっています。

　「変更を保存」で、上書き保存されます。
　各行先頭のデータ番号が数字以外、または「盤内収納機器」欄が空白のデータ行は保存されません。

　空白行に追加しても追加されません。
　必ず、既存の行をコピーして、そのデータを編集してください。
　元のデータ番号の次に保存されます。

  発熱% が '15+5' の時 容量の 15%+5W、
　容量等が '15+5' の時 15×係数% + 5（固定値）として計算されます。

■ 元データを一括で閲覧、編集するには

　NETSU.tsv は TAB 区切りのテキストファイルです。
　エクセルにドラッグ＆ドロップすると、編集できます。
　編集後、ファイル名を変更せずにそのまま上書き保存してください。

■ ファイル保存、読込

　集計行のデータすべてをテキストファイルに保存、読み込みできます。
　ファイル名の規定値は、「タイトル」欄に入力した文字列になります。

■ 元データの発熱量（一般的目安）について

　盤用熱関連機器工業会発行「技術資料第001号-2018盤内収納機器の発熱量（目安）指針」
　の値を使用しています。
　定格容量 100% のときの発熱量を基準としているため、実際の発熱量より多くなる傾向
　があります。
　このため、「係数%］の数値を変更して、実際の使用状況に合わせる必要があります。

　たとえば、定格 100A の配線用遮断器で実負荷が 60A の場合は、
　電力量は電流の二乗に比例するので、36% で良いと思います。

　漏電遮断器の場合は、電流に関係なく漏電検出回路分の固定値があります。

 「消費電力を発熱量とみなす」も同様で、50% 以下で良いのではと思います。
　詳しい方がおられたら、メールにて教えて頂けると有難いです。

　三菱の PLC では、メーカーの資料に消費電力の 3/7 (約43%) が発熱量になるとあるので、
　それを採用しています。

　タッチパネルの通常使用時の消費電力は最大消費電力の 56 〜 65% になっています。
　実際の発熱量はこれの 80% 〜 45% ではないかと思います。

　日東工業の換気ファン選定では、必要換気風量の２倍の値で選定されます。
　これは、フィルターの汚れ、通風抵抗による風量の低下を考慮していると思われます。

■ 発熱量の計算

　発熱量の計算は、発熱量W = 容量 x 発熱% x 係数% x 個数 / 10 になります。
　容量が入力済みで、発熱% が 0.1 のデータは、型番による消費電力が固定なので、
　変更しないでください。変更するときは、係数% を変更してください。

　集計した発熱量に、配線＋その他の機器の発熱量として集計値の 10% を追加しています。

■ 換気ファンの選定

　選定するファンによって、発熱量が変わります。
　すでに集計値にファンの消費電力が含まれているときは、集計値から選定済のファンの
　消費電力を差し引く必要があります。
　「換気風量計算」タブの「集計換気ファン」に消費電力を入力してください。
　「盤内発熱量にファンの消費電力を追加する」のチェックをオンにしてください。

　これにより、ファン以外の発熱機器と、新たに選定するファンの発熱量の合計値が、
　換気風量計算用の発熱量になります。

　盤内の発熱量が少なくて換気ファンの必要数が空白のとき、計算発熱量に換気ファンの
　消費電力は、含まれません。

　盤内の発熱量が少ないとき、熱対策無しの温度が盤内温度の上限値を超えていて、
　必要風量が 0 の場合があります。これは、小数点 2 桁で数値を丸めているためです。

　換気ファンの発熱量を盤内発熱量に含めるのかは不明ですが、換気ファンの発熱はほぼ
　盤外に放出されるため、含めなくて良いように思います。

　「盤内収納機器の発熱量の目安」に換気ファンの発熱量があるので、含めるのが正しいのかも
　知れません。含めたほうが安全サイドに働きます。

　詳しい方がおられたら、メールにて教えて頂けると有難いです。

■ 印刷書式

　文字、罫線は編集、追加可能です。
　印刷プレビューで確認しながら変更してください。
　座標の単位は mm、用紙の左上が原点 0,0 になります。

■ ファイル構成

　・NETSU.exe ----- プログラム本体
　・NETSU.ini ----- 終了状態の保存ファイル（自動作成）
　・NETSU.txt      ----- このファイル
　・NETSU.tsv      ----- 発熱量の元データ（TAB区切りテキストファイル、編集可能）
　・明細印刷.txt   ----- 発熱明細の印刷書式（テキストファイル、編集可能）
　・風量印刷.txt   ----- 換気風量の印刷書式（テキストファイル、編集可能）
　・換気ファン.csv ----- 日東工業換気ファンのデータ（テキストファイル、編集可能）
　・temp.dxf       ----- CAD へ挿入するための DXF ファイル（自動作成）
　・TargetCAD_APIVersion.txt ----- ターゲット CAD 選択用ファイル

■ 履歴
　
　2025/11/07　初版作成

　2025/11/07a 換気風量の印刷で、設置状態の文字列を省略を追加
　　　　　　　高 DPI 対応をとりやめ

　2025/11/08　換気風量の安全係数が 2 固定だったのを手直し
　　　　　　　換気ファンの手動入力で個数が入力出来なかったのを手直し
　　　　　　　換気風量の印刷で、安全率他の印刷を追加、位置を整理

　2025/11/08a 換気風量の計算で手動入力消費電力 0 とき、発熱量を0 にするを追加
　　　　　　　必要換気面積の表示を追加（ルーバー、スリット加工時の参考値）

　2025/11/09　異常終了することがあるのを対策
　　　　　　　「再計算」ボタンを追加
　　　　　　　換気ファン選定用のデータファイルの読み込みを追加

　2025/11/10　発熱%欄、容量欄に +5 の記入があれば、+5w するモードを追加
　　　　　　　集計にてクリップボード関係のキー操作、UNDO を追加
　　　　　　　元データのダブルクリックで、機器名、型番、数量をコピーしないモードを追加
　　　　　　　漏電遮断器の容量ごとの元データを追加（ELCB＋MCCBしなくて良い）

　2025/11/12 Ver.1.01
　　　　　　・発熱集計のポップアップメニューに「すべてクリア」を追加
　　　　　　・発熱集計で{Enter]で下のセルにカーソル移動のチェックボックスを追加
　　　　　　・風量計算で手動計算時、必要数を変更しても、推定盤内温度が計算されないのを修正
　　　　　　・風量計算の「再計算」ボタンを取りやめ、「クリップボードにコピー」に変更

　2025/11/12 Ver.1.02
　　　　　　・風量計算の「クリップボードにコピー」で、一部改行文字が間違っていたのを修正

　2025/11/13 Ver.1.03
　　　　　　・集計行のクリア時、トップ行にするを追加
　　　　　　・必要風量が０以下の時、盤内温度、ΔTが表示されないのを対策

　2025/11/15 Ver.1.10
　　　　　　・集計明細、風量計算の DXF ファイルへの保存を追加
　　　　　　・集計明細、風量計算の CAD への挿入を追加

　2025/11/15a Ver.1.10a
　　　　　　・風量計算の CAD、DXF ファイルに、「熱対策なしの推定盤内温度」を追加

　2025/11/15b Ver.1.10b
　　　　　　・元データの最後の行が、コピー追加できないのを修正

　2025/11/16 Ver.1.10c
　　　　　　・元データの追加で、10個め以降の並びが合わないのを、99個までに変更
　　　　　　・INI ファイルの書式ファイル名が空白の時、規定値の書式名にするを追加
　　　　　　・現行型番ではない MSO-N, S-N, TH-N の発熱量の元データを参考として追加
　　　　　　・容量等が '15+5' の時 15×係数% + 5（固定値）として計算するに変更

　2025/11/17 Ver.1.11
　　　　　　・ペーストが複数行の範囲に対して、先頭行しかペーストできないを修正
　　　　　　・発熱集計にスプリッターを追加、一時的に元データの表示行数を変更可変に

　2025/11/17 Ver.1.11b
　　　　　　・ファイル読み込み後、再集計されていなかったのを修正<br>
　　　　　　・DXF ファイル作成の「発熱量」の単位が間違っていたのを修正<br>
　　　　　　・盤の設置状況の変更で再計算するを追加<br>
　　　　　　・盤内発熱量にファンの消費電力を含めるとき、発熱量の背景色を黄色にするを追加

　2025/11/18 Ver.1.12
　　　　　　・元データ内の "FUN" を "FAN" に訂正
　　　　　　・風量計算ページにタイトルの表示を追加
　　　　　　・風量計算ページのアクティブ時、集計ページのタイトル、発熱量をコピーするを追加
　　　　　　・ファイル保存、読み込みに換気風量のデータを含めるに変更
　　　　　　・発熱集計の再計算が行ごとだったのを全行に変更

　2026/02/16 Ver.1.13
　　　　　　・換気ファン選定ページで、安全率を変更しても再計算されないのを修正
　　　　　　・換気ファン選定ページ「再計算」ボタンを追加
　　　　　　・「係数％」を「負荷率％」に変更

■ 作者連絡先

　e-mail : f.izawa@dream.com
　URL : http://www.izawa-web.com/

-------------------------------------------------------------------------------
■ 個人的な使い方

　部品リストは、主に BricsCAD 上で作成しています。
　電気配線図は、btrimvx232c.lsp という AutoLISP を使っています。（無料で使えます）

　作成済みの部品リスト（LINE と TEXT で作成）から、機器名、型番、メーカー、数量の４項目を、
　btrimvx232c.lsp の TXCLIP コマンドで選択し、クリップボードにコピー。
　Excel の任意のセルにペースト。
　メーカーは不要なので、この列を削除。
　発熱に関係の無い行を削除。

　機器名、型番、数量の 3 項目だけを、範囲選択でクリップボードにコピー。

　NETSU.exe の集計行に、先頭位置を確認して [CTRL]+[V] キーでペースト。

　「機器名、型番、数量をコピーしない」のチェックボックスをオン。　

　1. 集計行の先頭から順に、上側の元データをダブルクリックして、集計行に上書き。

　2. 係数% を修正。必要であれば容量等を入力。
　
　1, 2 を繰り返し。

　タイトルが未入力であれば、タイトルを入力。

　メニュー [CAD] から、CAD へ挿入。

　・・・という感じです。
-------------------------------------------------------------------------------
