;; DensetsuMiniList.txt

;; ファイル名はの最後が List.txt で、exe と同じフォルダにあること
;; 空白行は無視される
;; 先頭に ; または、/ がある行はコメント行
;; - １文字半角マイナスは、メニュー仕切り線
;; 先頭を [ ] で囲むとメニュー項目になる
;; 文字数が少ない場合は適当にスペースを追加して、見やすいように表示幅を調整する
;;
;; : １文字半角より前の文字列が、半角スペースを削除後、コマンドとして送信される。
;; LOAD_, ESC_, CAD_, CAPTION_ は固定用途
;; CAPTION_:フォームのタイトル
;; LOAD_: LSPファイルはフルパスで指定可能。
;;         exe と同じフォルダにある場合は、ファイル名だけでも良い
;; ESC_: キャンセルを発行
;; CAD_: ターゲット CAD を変更

;; CAPTION_ 以外は登場順でメニューが作成される
        
;; メニューは 10 x 20行（最大200アイテム）
;; 複数の *List.txt を切り替え可能
;; ----------------------------------------

;; フォームのタイトル
CAPTION_:　電設メニュー

[ファイル]
;; パス名省略時は、exe のフォルダ内の lsp が対象
;; 「信頼できるフォルダ」にある時はフルパスで指定
;; メニューには、ファイル名だけが表示される
LOAD_: btrimvx232.lsp

[　線分　]
XBLN : 15 度毎線分を作成
-
PLEM : 線分、ポリラインの１辺を移動
-
XBLJ : 線分、ポリラインを一括で結合
XJSS : 一括で線分だけを結合
XLEJ : ２本の線分を結合
-
XLFL : 線分につながる円弧の半径を変更
-
XBTR : ブロックに交差する線分、ポリラインをカット

[ポリライン]
XPLN : 15 度毎ポリラインを作成
-
PLEM : 線分、ポリラインの１辺を移動
-
XBLJ : 線分、ポリラインを一括で結合
PJSS : 一括でポリラインだけを結合
PLEJ : ２本のポリラインの直線部分を結合
-
PLSPC : ポリラインの間隔を変更
-
XBTR : ブロックに交差する線分、ポリラインをカット

[ ブロック ]
XBMV : ブロックを移動
XBCP : ブロックをコピー
XBER : ブロックを削除
-
XBTR : ブロックに交差する線分、ポリラインをカット

[　CAD　]
ESC_: キャンセルを発行
-
CAD_: ターゲット CAD を変更

